ПАСПОРТ

театрально-зрелищной площадки

ГДК «Строитель»

1. Название площадки – ГДК «Строитель»

Количество мест в з/зале – 318

1. Планировка сцены:

|  |  |
| --- | --- |
| Архитектурный портал | 8,5 \* 5 м |
| Ширина сцены | 14 м |
| Глубина сцены | 11 м |
| Высота до колосников | 10 м |
| Круг, кольцо, их размеры, наличие люков на планшете сцены, их размеры | Не имеется |
| Авансцена | 8,5\*2,5 |
| Наличие оркестровой ямы | Не имеется |
| Наличие антрактно-раздвижного занавеса | Имеется |

1. Сценические подъемы:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество подъемников, их работоспособность | 22 |
| Грузоподъемность |  |
| Длина штакетника | 10 м |
| Диаметр штакетника | 45 мм |
| Количество штакетников между софитами | 19 шт |
| Штанкет эл.-механический или ручной | Ручной |

1. Одежда сцены

|  |  |
| --- | --- |
| Светлая, черный задник | Имеется |
| Наличие половиков | Имеется |

1. Электро-световое оборудование

|  |  |
| --- | --- |
| Тип регулятора | Цифровой пульт 48 кан., диммера |
| Кол-во софитов, тип прожекторов, тип и кол-во ламп | Заливной: 10 софитов (1000 галоген),  22 ПАР (1000 Вт) |
| Тип и кол-во прожекторов на порталах | ПАР 64, 6 шт |
| Тип и кол-во ламп на ложах | ПАР 64, по 3 шт |
| Кол-во регулируемых групп на сцене, типы разъемов (ШТС, розетки и др.) | Клемные соединения |
| Наличие аппаратуры, которую можно выставлять дополнительно на сцену | Не имеется |

1. Наличие шоу-аппаратуры:

|  |  |
| --- | --- |
| Дымогенераторы | Не имеется |
| Пушки (их тип, лампы) | ПТ 575, ДРИШ 575 |
| Сканеры | Не имеется |
| Центральные эффекты | Не имеется |

1. Электроакустическое оборудование

|  |  |
| --- | --- |
| Акустика сцены | Портал 2кВт |
| Название пульта (кол-во входов) | Allen heath GL 2800. 32 канала |
| Наличие мониторов минидисков, магнитофонов, радиомагнитофонов | Монитор – 1линия по 300 Вт  Магнитофона – нет  Радиомикрофон – 7 шт |

Конт.тел. 8(351-61)4-02-86, 4-04-79

Директор – Андрей Михайлович Балбеков

e-mail: stroitel-dk@bk.ru